**İÇMESUYU TEMİN VE DAĞITIM SİSTEMLERİNDEKİ SU KAYIPLARI YILLIK RAPORU**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sisteme Giren Su Miktarı  **217.889.896**  **m3/yıl**  **(100%)** | İzinli Tüketim  **156.783.918**  **m3/yıl**  **(71,96%)** | Faturalandırılmış İzinli Su Tüketimi  **155.921.840**  **m3/yıl**  **(71,56%)** | Faturalandırılmış Ölçülmüş Kullanım  **155.921.840**  **m3/yıl**  **(71,56%)** | Gelir Getiren Su Miktarı  **155.921.840**  **m3/yıl**  **(71,56%)** |
| Faturalandırılmış Ölçülmemiş Kullanım  **m3/yıl**  **(%)** |
| Faturalandırılmamış İzinli Su Tüketimi  **862.078**  **m3/yıl**  **(0,40%)** | Faturalandırılmamış Ölçülmüş Kullanım (İZSU Tüketimleri, Tanker kullanımı: 187.007m3**+**37.376m3+ 433.082m3  İbadethanelerin Su Tüketimi: m3)  **657.465**  **m3/yıl**  **(0,30%)** | Gelir Getirmeyen Su Miktarı  **61.968.056**  **m3/yıl**  **(28,44%)** |
| Faturalandırılmamış Ölçülmemiş Kullanım (Arıza nedeniyle tahliye)  **204.613**  **m3/yıl**  **(0,1%)** |
| Su Kayıpları  **61.105.978**  **m3/yıl**  **28,04(%)** | İdari Kayıplar  **3.288.470**  **m3/yıl**  **(1,51%)** | İzinsiz Tüketim  **105.796**  **m3/yıl**  **(0,05%)** |
| \*\*Sayaçlardaki Ölçüm Hataları  **3.182.674**  **m3/yıl**  **(1,46%)** |
| Fiziki Kayıplar  **57.817.508**  **m3/yıl**  **(26,53%)** | Temin ve Dağıtım Hatları ile Servis Bağlantılarında Oluşan Kayıp-Kaçaklar  **57.014.508**  **m3/yıl**  **(26,16%)** |
| \*Depolarda Meydana Gelen Kaçak ve Taşmalar  **803.000**  **m3/yıl**  **(0,37 %)** |

**STANDART SU DENGESİ FORMU: ( 11 MERKEZ İLÇE)**

\*İller Banası depo kabul kriterleri baz alınarak tahmini olarak hesaplanmıştır.

\*\*Ölçü ve Ölçü aletleri Muayene Yönetmeliğinden baz alınarak tahmini olarak hesaplanmıştır.

**STANDART SU DENGESİ FORMU: (ALİAĞA)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1)  Sisteme Giren Su Miktarı  **4.836.192**  **m3/yıl**  **(100%)** | İzinli Tüketim  **3.769.989**  **m3/yıl**  **(78%)** | (4) Faturalandırılmış İzinli Su Tüketimi  **3.711.147**  **m3/yıl**  **(76,7%)** | Faturalandırılmış Ölçülmüş Kullanım  **3.688.037**  **m3/yıl**  **(76,3%)** | Gelir Getiren Su Miktarı  **3.711.147**  **m3/yıl**  **(76,7%)** |
| Faturalandırılmış Ölçülmemiş Kullanım  **23.110**  **m3/yıl**  **(0,5%)** |
| Faturalandırılmamış İzinli Su Tüketimi  **58.842**  **m3/yıl**  **(1,2%)** | Faturalandırılmamış Ölçülmüş Kullanım  **15.987**  **m3/yıl**  **(0,9%)** | Gelir Getirmeyen Su Miktarı  **1.125.045**  **m3/yıl**  **23,3(%)** |
| Faturalandırılmamış Ölçülmemiş Kullanım  **42.855**  **m3/yıl**  **(0,9%)** |
| Su Kayıpları  **1.066.203**  **m3/yıl**  **(22%)** | (14)  İdari Kayıplar  **6.612**  **m3/yıl**  **(0,1%)** | (12) İzinsiz Tüketim  **6.612**  **m3/yıl**  **(0,1%)** |
| (13) Sayaçlardaki Ölçüm Hataları  **0**  **m3/yıl**  **(0%)** |
| Fiziki Kayıplar  **1.059.591**  **m3/yıl**  **(21,9%)** | Temin ve Dağıtım Hatları ile Servis Bağlantılarında Oluşan Kayıp-Kaçaklar  **1.059.591**  **m3/yıl**  **(21,9%)** |
| Depolarda Meydana Gelen Kaçak ve Taşmalar  **0**  **m3/yıl**  **(0%)** |

**STANDART SU DENGESİ FORMU: (BAYINDIR İLÇESİ )**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sisteme Giren Su Miktarı  **810.254**  **m3/yıl**  **(100%)** | İzinli Tüketim  **731.118**  **m3/yıl**  **(90,23%)** | Faturalandırılmış İzinli Su Tüketimi  **692.050 m3/yıl**  **(85,41%)** | Faturalandırılmış Ölçülmüş Kullanım  **682.746**  **m3/yıl**  **(84,26%)** | Gelir Getiren Su Miktarı  **692.050**  **m3/yıl**  **(85,41%)** |
| Faturalandırılmış Ölçülmemiş Kullanım  **9.304**  **m3/yıl**  **(0,90%)** |
| Faturalandırılmamış İzinli Su Tüketimi  **39.068 m3/yıl**  **(4,82%)** | Faturalandırılmamış Ölçülmüş Kullanım (İbadethanelerin Su Tüketimi: m3)  **68 m3/yıl**  **(0,008%)** | Gelir Getirmeyen Su Miktarı  **118.204**  **m3/yıl**  **(14,58%)** |
| Faturalandırılmamış Ölçülmemiş Kullanım (Su arıza nedeniyle tahliye)  **39.000 m3/yıl**  **(4,81%)** |
| Su Kayıpları  **79.136 m3/yıl**  **(9.77 %)** | İdari Kayıplar  **3854 m3/yıl**  **(0,47%)** | İzinsiz Tüketim  **3.854 m3/yıl**  **(0,47 %)** |
| Sayaçlardaki Ölçüm Hataları  **0 m3/yıl**  **(0%)** |
| Fiziki Kayıplar  **75.282 m3/yıl**  **(9,29%)** | Temin ve Dağıtım Hatları ile Servis Bağlantılarında Oluşan Kayıp-Kaçaklar  **68.732 m3/yıl**  **(8,48 %)** |
| Depolarda Meydana Gelen Kaçak ve Taşmalar  **6.550m3/yıl**  **(0,80%)** |

**STANDART SU DENGESİ FORMU: (BERGAMA İLÇESİ )**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sisteme Giren Su Miktarı  **6.198.182**  **m3/yıl**  **(100%)** | İzinli Tüketim  **3.224.122**  **m3/yıl**  **(52%)** | Faturalandırılmış İzinli Su Tüketimi  **3.222.755**  **m3/yıl**  **(52%)** | Faturalandırılmış Ölçülmüş Kullanım  **3.199.377**  **m3/yıl**  **(51,6%)** | Gelir Getiren Su Miktarı  **3.222.755**  **m3/yıl**  **(52%)** |
| Faturalandırılmış Ölçülmemiş Kullanım  **23.378**  **m3/yıl**  **(0,4 %)** |
| Faturalandırılmamış İzinli Su Tüketimi  **1.367**  **m3/yıl**  **(0%)** | Faturalandırılmamış Ölçülmüş Kullanım (İbadethanelerin Su Tüketimi: m3)  **1.367**  **m3/yıl**  **(0%)** | Gelir Getirmeyen Su Miktarı  **2.975.427**  **m3/yıl**  **(48%)** |
| Faturalandırılmamış Ölçülmemiş Kullanım (Arıza nedeniyle tahliye)  **0**  **m3/yıl**  **(0%)** |
| Su Kayıpları  **2.974.060**  **m3/yıl**  **(48%)** | İdari Kayıplar  **26.865**  **m3/yıl**  **(0.5%)** | İzinsiz Tüketim  **3.487**  **m3/yıl**  **(0.1%)** |
| Sayaçlardaki Ölçüm Hataları  **23.378 m3/yıl**  **(0,4%)** |
| Fiziki Kayıplar  **2.947.195**  **m3/yıl**  **(47,5%)** | Temin ve Dağıtım Hatları ile Servis Bağlantılarında Oluşan Kayıp-Kaçaklar  **2.915.920**  **m3/yıl**  **(47%)** |
| Depolarda Meydana Gelen Kaçak ve Taşmalar  **31.275**  **m3/yıl**  **(0.5) (%)** |

**STANDART SU DENGESİ FORMU: (BEYDAĞ İLÇESİ )**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sisteme Giren Su Miktarı  **537.840**  **m3/yıl**  **(100%)** | İzinli Tüketim  **329.181**  **m3/yıl**  **(61,20%)** | Faturalandırılmış İzinli Su Tüketimi  **284.788m3/yıl**  **(52,95%)** | Faturalandırılmış Ölçülmüş Kullanım  **284.051 m3/yıl**  **(52,81%)** | Gelir Getiren Su Miktarı  **284.788**  **m3/yıl**  **(52.95%)** |
| Faturalandırılmış Ölçülmemiş Kullanım  **737 m3/yıl**  **(0,13%)** |
| Faturalandırılmamış İzinli Su Tüketimi  **44.393m3/yıl**  **(8,25%)** | Faturalandırılmamış Ölçülmüş Kullanım (İbadethanelerin Su Tüketimi: m3)  **4.393m3/yıl**  **(0,81%)** | Gelir Getirmeyen Su Miktarı  **253.052 m3/yıl**  **47,04(%)** |
| Faturalandırılmamış Ölçülmemiş Kullanım (Su arıza nedeniyle tahliye)  **40.000m3/yıl**  **(7,43%)** |
| Su Kayıpları  **208.659**  **m3/yıl**  **(38,79%)** | İdari Kayıplar  **124m3/yıl**  **(0,02%)** | İzinsiz Tüketim  **124 m3/yıl**  **(0,02%)** |
| Sayaçlardaki Ölçüm Hataları  **0 m3/yıl**  **(0%)** |
| Fiziki Kayıplar  **208.535 m3/yıl**  **(38,77%)** | Temin ve Dağıtım Hatları ile Servis Bağlantılarında Oluşan Kayıp-Kaçaklar  **208.535m3/yıl**  **(38,77%)** |
| Depolarda Meydana Gelen Kaçak ve Taşmalar  **0 m3/yıl**  **(0%)** |

**STANDART SU DENGESİ FORMU: (ÇEŞME İLÇESİ )**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sisteme Giren Su Miktarı  **9.008.814**  **m3/yıl**  **(100%)** | İzinli Tüketim  **6.515.654**  **m3/yıl**  **(72,3%)** | Faturalandırılmış İzinli Su Tüketimi  **6.442.867 m3/yıl**  **(71,5%)** | Faturalandırılmış Ölçülmüş Kullanım  **6.315.452 m3/yıl**  **(70,1%)** | Gelir Getiren Su Miktarı  **6.442.867**  **m3/yıl**  **(71,5%)** |
| Faturalandırılmış Ölçülmemiş Kullanım  **127.415m3/yıl**  **(0,1%)** |
| Faturalandırılmamış İzinli Su Tüketimi  **72.787m3/yıl**  **(0,8%)** | Faturalandırılmamış Ölçülmüş Kullanım  **9.633 m3/yıl**  **(0,1%)** | Gelir Getirmeyen Su Miktarı  **2.565.947**  **m3/yıl**  **(28,5%)** |
| Faturalandırılmamış Ölçülmemiş Kullanım  **63.154 m3/yıl**  **(0,7%)** |
| Su Kayıpları  **2.493.160**  **m3/yıl**  **(27.7%)** | İdari Kayıplar  **214.930 m3/yıl**  **(2,4%)** | İzinsiz Tüketim  **21.644 m3/yıl**  **(0,2%)** |
| Sayaçlardaki Ölçüm Hataları  **193.286 m3/yıl**  **(2,1%)** |
| Fiziki Kayıplar  **2.278.230 m3/yıl**  **(25,3%)** | Temin ve Dağıtım Hatları ile Servis Bağlantılarında Oluşan Kayıp-Kaçaklar  **2.260.213 m3/yıl**  **(25,1%)** |
| Depolarda Meydana Gelen Kaçak ve Taşmalar  **18.017 m3/yıl**  **(0,2%)** |

**STANDART SU DENGESİ FORMU: (DİKİLİ İLÇESİ )**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sisteme Giren Su Miktarı  **2.345.825**  **m3/yıl**  **(100%)** | İzinli Tüketim  **1.573.392**  **m3/yıl**  **(67,1%)** | Faturalandırılmış İzinli Su Tüketimi  **1.573.309**  **m3/yıl**  **(67,1%)** | Faturalandırılmış Ölçülmüş Kullanım  **1.573.879**  **m3/yıl**  **(66%)** | Gelir Getiren Su Miktarı  **1.573.309**  **m3/yıl**  **(67,1%)** |
| Faturalandırılmış Ölçülmemiş Kullanım  **25.430**  **m3/yıl**  **(1,1%)** |
| Faturalandırılmamış İzinli Su Tüketimi  **83**  **m3/yıl**  **(0%)** | Faturalandırılmamış Ölçülmüş Kullanım (İbadethanelerin Su Tüketimi: m3)  **83**  **m3/yıl**  **(0%)** | Gelir Getirmeyen Su Miktarı  **772.516**  **m3/yıl**  **(32,9%)** |
| Faturalandırılmamış Ölçülmemiş Kullanım (Arıza nedeniyle tahliye)  **0**  **m3/yıl**  **(0%)** |
| Su Kayıpları  **772.433**  **m3/yıl**  **(32,9%)** | İdari Kayıplar  **27.036**  **m3/yıl**  **(1,2%)** | İzinsiz Tüketim  **1.606**  **m3/yıl**  **(0,1%)** |
| Sayaçlardaki Ölçüm Hataları  **25.430m3/yıl**  **(1,1%)** |
| Fiziki Kayıplar  **745,397**  **m3/yıl**  **(31,7%)** | Temin ve Dağıtım Hatları ile Servis Bağlantılarında Oluşan Kayıp-Kaçaklar  **710.397**  **m3/yıl**  **(30,3%)** |
| Depolarda Meydana Gelen Kaçak ve Taşmalar  **35.000**  **m3/yıl**  **(1,4) (%)** |

**STANDART SU DENGESİ FORMU: (FOÇA İLÇESİ )**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1)  Sisteme Giren Su Miktarı  **7.426.237**  **m3/yıl**  **(100%)** | (10)  İzinli Tüketim  **4.196.631**  **m3/yıl**  **(56,5%)** | Faturalandırılmış İzinli Su Tüketimi  **4.137.432**  **m3/yıl**  **(55,7%)** | Faturalandırılmış Ölçülmüş Kullanım  **4.123.177**  **m3/yıl**  **(55,6%)** | Gelir Getiren Su Miktarı  **4.137.432**  **m3/yıl**  **(55,7%)** |
| Faturalandırılmış Ölçülmemiş Kullanım  **14.255**  **m3/yıl**  **(0,2%)** |
| Faturalandırılmamış İzinli Su Tüketimi  **59.199**  **m3/yıl**  **(0,8%)** | Faturalandırılmamış Ölçülmüş Kullanım  İbadethane  **6.599**  **m3/yıl**  **(0,1%)** | Gelir Getirmeyen Su Miktarı  **3.288.805**  **m3/yıl**  **(44,3%)** |
| Faturalandırılmamış Ölçülmemiş Kullanım  **52.600**  **m3/yıl**  **(0,7%)** |
| (11)  Su Kayıpları  **3.229.606**  **m3/yıl**  **(43,5%)** | İdari Kayıplar  **74.262**  **m3/yıl**  **(1%)** | İzinsiz Tüketim  **74.262**  **m3/yıl**  **(1%)** |
| (13) Sayaçlardaki Ölçüm Hataları  **0**  **m3/yıl**  **(0%)** |
| Fiziki Kayıplar  **3.155.344**  **m3/yıl**  **(42,5%)** | Temin ve Dağıtım Hatları ile Servis Bağlantılarında Oluşan Kayıp-Kaçaklar  **3.155.344 m3/yıl**  **(42,5%)** |
| Depolarda Meydana Gelen Kaçak ve Taşmalar  **0 m3/yıl**  **(0%)** |

**STANDART SU DENGESİ FORMU: (KARABURUN İLÇESİ )**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1)  Sisteme Giren Su Miktarı  **1.696.087**  **m3/yıl**  **(100%)** | (10)  İzinli Tüketim  **1.191.811**  **m3/yıl**  **(70,3%)** | Faturalandırılmış İzinli Su Tüketimi  **1.176.506**  **m3/yıl**  **0,9(%)** | Faturalandırılmış Ölçülmüş Kullanım  **1.163.996**  **m3/yıl**  **68,6(%)** | Gelir Getiren Su Miktarı  **1.176.506**  **m3/yıl**  **(69,4%)** |
| (3) Faturalandırılmış Ölçülmemiş Kullanım  **12.510**  **m3/yıl**  **(0,7%)** |
| (9) Faturalandırılmamış İzinli Su Tüketimi  **15.305**  **m3/yıl**  **(0,9%)** | Faturalandırılmamış Ölçülmüş Kullanım  3.665  **m3/yıl**  **(0,2%)** | Gelir Getirmeyen Su Miktarı  **519.581**  **m3/yıl**  **(30,6%)** |
| Faturalandırılmamış Ölçülmemiş Kullanım  **11.640**  **m3/yıl**  **(0,7%)** |
| Su Kayıpları  **504.276**  **m3/yıl**  **(29,7%)** | İdari Kayıplar  **35.649**  **m3/yıl**  **(2,1%)** | İzinsiz Tüketim  **354**  **m3/yıl**  **(0%)** |
| (13) Sayaçlardaki Ölçüm Hataları  **35.295m3/yıl**  **(2,1%)** |
| Fiziki Kayıplar  **468,627**  **m3/yıl**  **(27,6%)** | Temin ve Dağıtım Hatları ile Servis Bağlantılarında Oluşan Kayıp-Kaçaklar  **466.299**  **m3/yıl**  **(27,5%)** |
| Depolarda Meydana Gelen Kaçak ve Taşmalar  **2.328**  **m3/yıl**  **(0,1%)** |

**STANDART SU DENGESİ FORMU: (KEMALPAŞA İLÇESİ )**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sisteme Giren Su Miktarı  **4.461.233**  **m3/yıl**  **(100%)** | İzinli Tüketim  **2.937.428**  **m3/yıl**  **(65,84%)** | Faturalandırılmış İzinli Su Tüketimi  **2.903.007**  **m3/yıl**  **(65,07%)** | Faturalandırılmış Ölçülmüş Kullanım  **2.903.007**  **m3/yıl**  **(65,07%)** | Gelir Getiren Su Miktarı  **2.903.007**  **m3/yıl**  **(65,07%)** |
| Faturalandırılmış Ölçülmemiş Kullanım  **0**  **m3/yıl**  **(0%)** |
| Faturalandırılmamış İzinli Su Tüketimi  **34.421**  **m3/yıl**  **(0,77%)** | Faturalandırılmamış Ölçülmüş Kullanım (İZSU Tüketimleri, Tanker kullanımı: m3 İbadethanelerin Su Tüketimi: m3)  **14.014**  **m3/yıl**  **(0,32%)** | Gelir Getirmeyen Su Miktarı  **1.558.226**  **m3/yıl**  **(34,93%)** |
| Faturalandırılmamış Ölçülmemiş Kullanım (Arıza nedeniyle tahliye)  **20.407**  **m3/yıl**  **(0,45%)** |
| Su Kayıpları  **1.523.805**  **m3/yıl**  **(34,16%)** | İdari Kayıplar  **38.500 m3/yıl**  **(0,87%)** | İzinsiz Tüketim  **m3/yıl**  **(%)** |
| Sayaçlardaki Ölçüm Hataları  **38.500**  **m3/yıl**  **(0,87%)** |
| Fiziki Kayıplar  **1.485.305**  **m3/yıl**  **(33,29%)** | Temin ve Dağıtım Hatları ile Servis Bağlantılarında Oluşan Kayıp-Kaçaklar  **1.473.754**  **m3/yıl**  **(33,03%)** |
| Depolarda Meydana Gelen Kaçak ve Taşmalar  **11.551**  **m3/yıl**  **(0,26%)** |

**STANDART SU DENGESİ FORMU: (KINIK İLÇESİ )**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sisteme Giren Su Miktarı  **1.309.769**  **m3/yıl**  **(100%)** | İzinli Tüketim  **560.008**  **m3/yıl**  **(42,8%)** | Faturalandırılmış İzinli Su Tüketimi  **556.136**  **m3/yıl**  **(42,5%)** | Faturalandırılmış Ölçülmüş Kullanım  **550.866**  **m3/yıl**  **(42,1%)** | Gelir Getiren Su Miktarı  **556.136**  **m3/yıl**  **(42.5%)** |
| Faturalandırılmış Ölçülmemiş Kullanım  **5.270**  **m3/yıl**  **(0,4%)** |
| Faturalandırılmamış İzinli Su Tüketimi  **3.872**  **m3/yıl**  **(0,3%)** | Faturalandırılmamış Ölçülmüş Kullanım (İbadethanelerin Su Tüketimi: m3)  **3.872**  **m3/yıl**  **(0,3%)** | Gelir Getirmeyen Su Miktarı  **753.633**  **m3/yıl**  **(57,5%)** |
| Faturalandırılmamış Ölçülmemiş Kullanım (Arıza nedeniyle tahliye)  **0**  **m3/yıl**  **(0%)** |
| Su Kayıpları  **749.761**  **m3/yıl**  **(57,2%)** | İdari Kayıplar  **6.971**  **m3/yıl**  **(0,5%)** | İzinsiz Tüketim  **1.701**  **m3/yıl**  **(0,1%)** |
| Sayaçlardaki Ölçüm Hataları  **5.270**  **m3/yıl**  **(0,4%)** |
| Fiziki Kayıplar  **742.790**  **m3/yıl**  **(56,7%)** | Temin ve Dağıtım Hatları ile Servis Bağlantılarında Oluşan Kayıp-Kaçaklar  **738.290**  **m3/yıl**  **(56,4%)** |
| Depolarda Meydana Gelen Kaçak ve Taşmalar  **4.500**  **m3/yıl**  **(0,3) (%)** |

**STANDART SU DENGESİ FORMU: (KİRAZ İLÇESİ )**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sisteme Giren Su Miktarı  **1.125.491**  **m3/yıl**  **(100%)** | İzinli Tüketim  **567.460**  **m3/yıl**  **(50,41%)** | Faturalandırılmış İzinli Su Tüketimi  **487.460 m3/yıl**  **(43,31%)** | Faturalandırılmış Ölçülmüş Kullanım  **484.622**  **m3/yıl**  **(43,05%)** | Gelir Getiren Su Miktarı  **487.460**  **m3/yıl**  **(43,31%)** |
| Faturalandırılmış Ölçülmemiş Kullanım  **2.838**  **m3/yıl**  **(0,25%)** |
| Faturalandırılmamış İzinli Su Tüketimi  **80.000 m3/yıl**  **(7.10 %)** | Faturalandırılmamış Ölçülmüş Kullanım (İbadethanelerin Su Tüketimi: m3)  **0 m3/yıl**  **(0%)** | Gelir Getirmeyen Su Miktarı  **638.031**  **m3/yıl**  **(56,68%)** |
| Faturalandırılmamış Ölçülmemiş Kullanım (Su arıza nedeniyle tahliye)  **80.000 m3/yıl**  **(7,10%)** |
| Su Kayıpları  **558.031**  **m3/yıl**  **(49,58%)** | İdari Kayıplar  **6 m3/yıl**  **(0,0005%)** | İzinsiz Tüketim  **6 m3/yıl**  **(0,0005%)** |
| Sayaçlardaki Ölçüm Hataları  **0m3/yıl**  **(0%)** |
| Fiziki Kayıplar  **558.025 m3/yıl**  **(49,58%)** | Temin ve Dağıtım Hatları ile Servis Bağlantılarında Oluşan Kayıp-Kaçaklar  **558.025 m3/yıl**  **(49,58%)** |
| Depolarda Meydana Gelen Kaçak ve Taşmalar  **0 m3/yıl**  **(0 %)** |

**STANDART SU DENGESİ FORMU: (MENDERES İLÇESİ )**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sisteme Giren Su Miktarı  **2.536.935**  **m3/yıl**  **(100%)** | İzinli Tüketim  **2.323.245**  **m3/yıl**  **(91,58%)** | Faturalandırılmış İzinli Su Tüketimi  **2.260.427 m3/yıl**  **(89,10%)** | Faturalandırılmış Ölçülmüş Kullanım  **2.245.463 m3/yıl**  **(88,51%)** | Gelir Getiren Su Miktarı  **2.260.427**  **m3/yıl**  **(89,10%)** |
| Faturalandırılmış Ölçülmemiş Kullanım  **14.964 m3/yıl**  **(0,59%)** |
| Faturalandırılmamış İzinli Su Tüketimi  **62.818 m3/yıl**  **(2,48%)** | Faturalandırılmamış Ölçülmüş Kullanım (İbadethanelerin Su Tüketimi: m3)  **9.818 m3/yıl**  **(0,39%)** | Gelir Getirmeyen Su Miktarı  **276.508**  **m3/yıl**  **(10,90%)** |
| Faturalandırılmamış Ölçülmemiş Kullanım (Su arıza nedeniyle tahliye)  **53.000 m3/yıl**  **(2,09%)** |
| Su Kayıpları  **213.690**  **m3/yıl**  **(8,42%)** | İdari Kayıplar  **702 m3/yıl**  **(0.02%)** | İzinsiz Tüketim  **702 m3/yıl**  **(0,02%)** |
| Sayaçlardaki Ölçüm Hataları  **0 m3/yıl**  **(0 %)** |
| Fiziki Kayıplar  **212.988 m3/yıl**  **(8.40%)** | Temin ve Dağıtım Hatları ile Servis Bağlantılarında Oluşan Kayıp-Kaçaklar  **212.988 m3/yıl**  **(8.40 %)** |
| Depolarda Meydana Gelen Kaçak ve Taşmalar  **0 m3/yıl**  **(0 %)** |

**STANDART SU DENGESİ FORMU: (MENEMEN İLÇESİ )**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sisteme Giren Su Miktarı  **5.294.083**  **m3/yıl**  **(%100)** | İzinli Tüketim  **4.027.815m3/yıl**  **(76,1%)** | Faturalandırılmış İzinli Su Tüketimi  **3.950.609**  **m3/yıl**  **(74,6%)** | Faturalandırılmış Ölçülmüş Kullanım  **3.940.137 m3/yıl**  **( 74,4%)** | Gelir Getiren Su Miktarı  **3.950.609**  **m3/yıl**  **(74,6%)** |
| Faturalandırılmış Ölçülmemiş Kullanım  **10.472**  **m3/yıl**  **(0,2%)** |
| Faturalandırılmamış İzinli Su Tüketimi  **77.206**  **m3/yıl**  **(1,5%)** | Faturalandırılmamış Ölçülmüş Kullanım  **14.048 m3/yıl**  **(0,3%)** | Gelir Getirmeyen Su Miktarı  **1.343.474**  **m3/yıl**  **(25,4%)** |
| Faturalandırılmamış Ölçülmemiş Kullanım  **63.158**  **m3/yıl**  **(1,2%)** |
| Su Kayıpları  **1.266.268**  **m3/yıl**  **(23,9%)** | İdari Kayıplar  **10.874**  **m3/yıl**  **(0,2%)** | İzinsiz Tüketim  **10.874**  **m3/yıl**  **(0,2%)** |
| Sayaçlardaki Ölçüm Hataları  **0**  **m3/yıl**  **(%0)** |
| Fiziki Kayıplar  **1.255.394**  **m3/yıl**  **(23,7%)** | Temin ve Dağıtım Hatları ile Servis Bağlantılarında Oluşan Kayıp-Kaçaklar  **1.255.394**  **m3/yıl**  **(23,7%)** |
| Depolarda Meydana Gelen Kaçak ve Taşmalar  **0**  **m3/yıl**  **(%0)** |

**STANDART SU DENGESİ FORMU: (ÖDEMİŞ İLÇESİ )**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sisteme Giren Su Miktarı  **5.353.946**  **m3/yıl**  **(100%)** | İzinli Tüketim  **3.823.954**  **m3/yıl**  **(71,42%)** | Faturalandırılmış İzinli Su Tüketimi  **3.760.167 m3/yıl**  **(70,23%)** | Faturalandırılmış Ölçülmüş Kullanım  **3.749.265m3/yıl**  **(70,02%)** | Gelir Getiren Su Miktarı  **3.760.167m3/yıl**  **(70,23%)** |
| Faturalandırılmış Ölçülmemiş Kullanım  **10.902 m3/yıl**  **(0,20%)** |
| Faturalandırılmamış İzinli Su Tüketimi  **63.787 m3/yıl**  **(1,19%)** | Faturalandırılmamış Ölçülmüş Kullanım (İbadethanelerin Su Tüketimi: m3)  **13.787 m3/yıl**  **(0,25%)** | Gelir Getirmeyen Su Miktarı  **1.593.779**  **m3/yıl**  **(29,76%)** |
| Faturalandırılmamış Ölçülmemiş Kullanım (Su arıza nedeniyle tahliye)  **50.000m3/yıl**  **(0,93%)** |
| Su Kayıpları  **1.529.992**  **m3/yıl**  **(28,57%)** | İdari Kayıplar  **2.425 m3/yıl**  **(0.04%)** | İzinsiz Tüketim  **2,425m3/yıl**  **(0,04%)** |
| Sayaçlardaki Ölçüm Hataları  **0m3/yıl**  **(0%)** |
| Fiziki Kayıplar  **1.527.567m3/yıl**  **(28,53%)** | Temin ve Dağıtım Hatları ile Servis Bağlantılarında Oluşan Kayıp-Kaçaklar  **1.417.191 m3/yıl**  **(26,47%)** |
| Depolarda Meydana Gelen Kaçak ve Taşmalar  **110.376 m3/yıl**  **(2,06%)** |

**STANDART SU DENGESİ FORMU: (SEFERİHİSAR İLÇESİ )**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sisteme Giren Su Miktarı  **7.672.909**  **m3/yıl**  **(100%)** | İzinli Tüketim  **4.580.710**  **m3/yıl**  **(58%)** | Faturalandırılmış İzinli Su Tüketimi  **4.480.510**  **m3/yıl**  **(56,9%)** | Faturalandırılmış Ölçülmüş Kullanım  **4.580.710**  m3/yıl  **(55,8%)** | Gelir Getiren Su Miktarı  4.569.410  **m3/yıl**  **(57%)** |
| Faturalandırılmış Ölçülmemiş Kullanım  **90.500**  **m3/yıl**  **(1,1%)** |
| Faturalandırılmamış İzinli Su Tüketimi  **90,299**  **m3/yıl**  **(1,1%)** | Faturalandırılmamış Ölçülmüş Kullanım  **16.079**  **m3/yıl**  **(0,2%)** | Gelir Getirmeyen Su Miktarı  3.244.214  **m3/yıl**  **(43%)** |
| Faturalandırılmamış Ölçülmemiş Kullanım  **74.786**  **m3/yıl**  **(0,9%)** |
| (11)  Su Kayıpları  **3.254.114**  **m3/yıl**  **(42%)** | İdari Kayıplar  **8.178 m3/yıl**  **(0,2%)** | İzinsiz Tüketim  **8.178**  **m3/yıl**  **0.02(%)** |
| Sayaçlardaki Ölçüm Hataları  **0**  **m3/yıl**  **0(%)** |
| Fiziki Kayıplar  **3.271.000**  **m3/yıl**  **(41,80%)** | Temin ve Dağıtım Hatları ile Servis Bağlantılarında Oluşan Kayıp-Kaçaklar  **3.260.000**  **m3/yıl**  **(%)** |
| Depolarda Meydana Gelen Kaçak ve Taşmalar  **0**  **m3/yıl**  **(0%)** |

**STANDART SU DENGESİ FORMU: (SELÇUK İLÇESİ )**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sisteme Giren Su Miktarı  **1.729.746**  **m3/yıl**  **(100%)** | İzinli Tüketim  **1.616.492**  **m3/yıl**  **(93,45%)** | Faturalandırılmış İzinli Su Tüketimi  **1.556.513m3/yıl**  **(89,99%)** | Faturalandırılmış Ölçülmüş Kullanım  **1.549.312m3/yıl**  **(89,57%)** | Gelir Getiren Su Miktarı  **1.556.513**  **m3/yıl**  **(89,99%)** |
| Faturalandırılmış Ölçülmemiş Kullanım  **7.201 m3/yıl**  **(0,40%)** |
| Faturalandırılmamış İzinli Su Tüketimi  **59.979 m3/yıl**  **(3,46%)** | Faturalandırılmamış Ölçülmüş Kullanım (İbadethanelerin Su Tüketimi: m3)  **6,979 m3/yıl**  **(0,40%)** | Gelir Getirmeyen Su Miktarı  **173.233**  **m3/yıl**  **(10,01%)** |
| Faturalandırılmamış Ölçülmemiş Kullanım (Su arıza nedeniyle tahliye)  **53.000 m3/yıl**  **(3,06%)** |
| Su Kayıpları  **113.254**  **m3/yıl**  **(6,55%)** | İdari Kayıplar  **205 m3/yıl**  **(0,01%)** | İzinsiz Tüketim  **205 m3/yıl**  **(0,01%)** |
| Sayaçlardaki Ölçüm Hataları  **0 m3/yıl**  **(0%)** |
| Fiziki Kayıplar  **113.049 m3/yıl**  **(6,54%)** | Temin ve Dağıtım Hatları ile Servis Bağlantılarında Oluşan Kayıp-Kaçaklar  **112.549 m3/yıl**  **(6,51%)** |
| Depolarda Meydana Gelen Kaçak ve Taşmalar  **500 m3/yıl**  **(0,03%)** |

**STANDART SU DENGESİ FORMU: (TİRE İLÇESİ )**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sisteme Giren Su Miktarı  **4.350.273**  **m3/yıl**  **(100%)** | İzinli Tüketim  **3.088.694**  **m3/yıl**  **(71%)** | Faturalandırılmış İzinli Su Tüketimi  **3.042.681m3/yıl**  **(69,94%)** | Faturalandırılmış Ölçülmüş Kullanım  **3.029.105 m3/yıl**  **(69,63 %)** | Gelir Getiren Su Miktarı  **3.042.681**  **m3/yıl**  **(69,94%)** |
| Faturalandırılmış Ölçülmemiş Kullanım  **13.576 m3/yıl**  **(0,31%)** |
| Faturalandırılmamış İzinli Su Tüketimi  **46.013 m3/yıl**  **(1,06%)** | Faturalandırılmamış Ölçülmüş Kullanım (İbadethanelerin Su Tüketimi: m3)  **1.013 m3/yıl**  **(0,03%)** | Gelir Getirmeyen Su Miktarı  **1.307.592**  **m3/yıl**  **(30,06%)** |
| Faturalandırılmamış Ölçülmemiş Kullanım (İZSU Tüketimleri, Tanker kullanımı)  **45.000m3/yıl**  **(1,03%)** |
| Su Kayıpları  **1.261.579**  **m3/yıl**  **(29%)** | İdari Kayıplar  **1.524 m3/yıl**  **(0,04%)** | İzinsiz Tüketim  **1.524m3/yıl**  **(0,04%)** |
| (12)  Sayaçlardaki Ölçüm Hataları  **0 m3/yıl**  **(0%)** |
| Fiziki Kayıplar  **1.260.055 m3/yıl**  **(28,96%)** | Temin ve Dağıtım Hatları ile Servis Bağlantılarında Oluşan Kayıp-Kaçaklar  **1.166.743 m3/yıl**  **(26,82%)** |
| Depolarda Meydana Gelen Kaçak ve Taşmalar  **93.312 m3/yıl**  **(2,14%)** |

**STANDART SU DENGESİ FORMU: (TORBALI İLÇESİ )**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sisteme Giren Su Miktarı  **8.701.020**  **m3/yıl**  **(100%)** | İzinli Tüketim  **4.932.548**  **m3/yıl**  **(55,94%)** | Faturalandırılmış İzinli Su Tüketimi  **4,867.636**  **m3/yıl**  **(55,94%)** | Faturalandırılmış Ölçülmüş Kullanım  **4.846.258 m3/yıl**  **(55,70%)** | Gelir Getiren Su Miktarı  **4,867,636**  **m3/yıl**  **(55,94%)** |
| (3) Faturalandırılmış Ölçülmemiş Kullanım  **21.378 m3/yıl**  **(0,24%)** |
| Faturalandırılmamış İzinli Su Tüketimi  **64.912**  **m3/yıl**  **(0,75%)** | Faturalandırılmamış Ölçülmüş Kullanım  **11.912 m3/yıl**  **(0,14%)** | Gelir Getirmeyen Su Miktarı  **3.833.384**  **m3/yıl**  **(44,06%)** |
| Faturalandırılmamış Ölçülmemiş Kullanım  **53.000**  **m3/yıl**  **(0,61%)** |
| Su Kayıpları  **3.768.472**  **m3/yıl**  **(43,31%)** | İdari Kayıplar  **2.233 m3/yıl**  **(0,02%)** | İzinsiz Tüketim  2.233  **m3/yıl**  **(0,02%)** |
| Sayaçlardaki Ölçüm Hataları  **0**  **m3/yıl**  **(0%)** |
| Fiziki Kayıplar  **3.766.239**  **m3/yıl**  **(43,29%)** | Temin ve Dağıtım Hatları ile Servis Bağlantılarında Oluşan Kayıp-Kaçaklar  3.765.539  **m3/yıl**  **(43,28%)** |
| Depolarda Meydana Gelen Kaçak ve Taşmalar  **700**  **m3/yıl**  **(0,01%)** |

**STANDART SU DENGESİ FORMU: (URLA İLÇESİ )**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1)  Sisteme Giren Su Miktarı  6.919.200  **m3/yıl**  **(100%)** | İzinli Tüketim  **5.082.342**  **m3/yıl**  **(73,7%)** | Faturalandırılmış İzinli Su Tüketimi  -  **m3/yıl**  **(%)** | Faturalandırılmış Ölçülmüş Kullanım  -  **m3/yıl**  **(%)** | Gelir Getiren Su Miktarı  **5.082.342**  **m3/yıl**  **(73,7%)** |
| (3) Faturalandırılmış Ölçülmemiş Kullanım  **-**  **m3/yıl**  **(%)** |
| Faturalandırılmamış İzinli Su Tüketimi  -  **m3/yıl**  **(%)** | Faturalandırılmamış Ölçülmüş Kullanım  -  **m3/yıl**  **(%)** | Gelir Getirmeyen Su Miktarı  **1.836.858**  **m3/yıl (26,3%)** |
| (8) Faturalandırılmamış Ölçülmemiş Kullanım  -  **m3/yıl**  **(%)** |
| Su Kayıpları  **1.836.858**  **m3/yıl**  **(26,3%)** | İdari Kayıplar  **-m3/yıl**  **(%)** | İzinsiz Tüketim  -  **m3/yıl**  **(%)** |
| Sayaçlardaki Ölçüm Hataları  **-**  **m3/yıl**  **(0%)** |
| Fiziki Kayıplar  -  **m3/yıl**  **(%)** | Temin ve Dağıtım Hatları ile Servis Bağlantılarında Oluşan Kayıp-Kaçaklar  -  **m3/yıl**  **(%)** |
| Depolarda Meydana Gelen Kaçak ve Taşmalar  **-**  **m3/yıl**  **(0%)** |