**İÇMESUYU TEMİN VE DAĞITIM SİSTEMLERİNDEKİ SU KAYIPLARI YILLIK RAPORU**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sisteme Giren Su Miktarı**217.889.896****m3/yıl****(100%)** | İzinli Tüketim**156.783.918****m3/yıl****(71,96%)** | Faturalandırılmış İzinli Su Tüketimi**155.921.840****m3/yıl****(71,56%)** | Faturalandırılmış Ölçülmüş Kullanım**155.921.840****m3/yıl****(71,56%)** | Gelir Getiren Su Miktarı**155.921.840****m3/yıl****(71,56%)** |
| Faturalandırılmış Ölçülmemiş Kullanım**m3/yıl****(%)** |
| Faturalandırılmamış İzinli Su Tüketimi**862.078****m3/yıl****(0,40%)** | Faturalandırılmamış Ölçülmüş Kullanım (İZSU Tüketimleri, Tanker kullanımı: 187.007m3**+**37.376m3+ 433.082m3İbadethanelerin Su Tüketimi: m3)**657.465****m3/yıl****(0,30%)** | Gelir Getirmeyen Su Miktarı**61.968.056****m3/yıl** **(28,44%)** |
| Faturalandırılmamış Ölçülmemiş Kullanım (Arıza nedeniyle tahliye)**204.613****m3/yıl****(0,1%)** |
| Su Kayıpları**61.105.978****m3/yıl****28,04(%)** | İdari Kayıplar**3.288.470****m3/yıl****(1,51%)** | İzinsiz Tüketim**105.796****m3/yıl****(0,05%)** |
| \*\*Sayaçlardaki Ölçüm Hataları**3.182.674****m3/yıl****(1,46%)** |
| Fiziki Kayıplar**57.817.508** **m3/yıl****(26,53%)** | Temin ve Dağıtım Hatları ile Servis Bağlantılarında Oluşan Kayıp-Kaçaklar**57.014.508****m3/yıl****(26,16%)** |
| \*Depolarda Meydana Gelen Kaçak ve Taşmalar**803.000****m3/yıl****(0,37 %)** |

**STANDART SU DENGESİ FORMU: ( 11 MERKEZ İLÇE)**

\*İller Banası depo kabul kriterleri baz alınarak tahmini olarak hesaplanmıştır.

\*\*Ölçü ve Ölçü aletleri Muayene Yönetmeliğinden baz alınarak tahmini olarak hesaplanmıştır.

**STANDART SU DENGESİ FORMU: (ALİAĞA)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1)Sisteme Giren Su Miktarı**4.836.192****m3/yıl****(100%)** | İzinli Tüketim**3.769.989****m3/yıl****(78%)** | (4) Faturalandırılmış İzinli Su Tüketimi**3.711.147****m3/yıl****(76,7%)** |  Faturalandırılmış Ölçülmüş Kullanım**3.688.037****m3/yıl****(76,3%)** | Gelir Getiren Su Miktarı**3.711.147****m3/yıl****(76,7%)** |
| Faturalandırılmış Ölçülmemiş Kullanım**23.110****m3/yıl****(0,5%)** |
| Faturalandırılmamış İzinli Su Tüketimi**58.842****m3/yıl****(1,2%)** | Faturalandırılmamış Ölçülmüş Kullanım**15.987****m3/yıl****(0,9%)** | Gelir Getirmeyen Su Miktarı**1.125.045****m3/yıl** **23,3(%)** |
| Faturalandırılmamış Ölçülmemiş Kullanım**42.855****m3/yıl****(0,9%)** |
| Su Kayıpları**1.066.203****m3/yıl****(22%)** | (14)İdari Kayıplar**6.612****m3/yıl****(0,1%)** | (12) İzinsiz Tüketim**6.612****m3/yıl****(0,1%)** |
| (13) Sayaçlardaki Ölçüm Hataları**0****m3/yıl****(0%)** |
| Fiziki Kayıplar**1.059.591****m3/yıl****(21,9%)** | Temin ve Dağıtım Hatları ile Servis Bağlantılarında Oluşan Kayıp-Kaçaklar**1.059.591****m3/yıl****(21,9%)** |
|  Depolarda Meydana Gelen Kaçak ve Taşmalar**0****m3/yıl****(0%)** |

**STANDART SU DENGESİ FORMU: (BAYINDIR İLÇESİ )**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  Sisteme Giren Su Miktarı**810.254****m3/yıl****(100%)** | İzinli Tüketim**731.118****m3/yıl****(90,23%)** | Faturalandırılmış İzinli Su Tüketimi**692.050 m3/yıl****(85,41%)** | Faturalandırılmış Ölçülmüş Kullanım**682.746****m3/yıl****(84,26%)** | Gelir Getiren Su Miktarı**692.050****m3/yıl****(85,41%)** |
| Faturalandırılmış Ölçülmemiş Kullanım**9.304****m3/yıl****(0,90%)** |
| Faturalandırılmamış İzinli Su Tüketimi**39.068 m3/yıl****(4,82%)** | Faturalandırılmamış Ölçülmüş Kullanım (İbadethanelerin Su Tüketimi: m3)**68 m3/yıl****(0,008%)** | Gelir Getirmeyen Su Miktarı**118.204****m3/yıl** **(14,58%)** |
| Faturalandırılmamış Ölçülmemiş Kullanım (Su arıza nedeniyle tahliye)**39.000 m3/yıl****(4,81%)** |
| Su Kayıpları**79.136 m3/yıl****(9.77 %)** | İdari Kayıplar**3854 m3/yıl****(0,47%)** | İzinsiz Tüketim**3.854 m3/yıl****(0,47 %)** |
| Sayaçlardaki Ölçüm Hataları**0 m3/yıl****(0%)** |
| Fiziki Kayıplar**75.282 m3/yıl****(9,29%)** | Temin ve Dağıtım Hatları ile Servis Bağlantılarında Oluşan Kayıp-Kaçaklar**68.732 m3/yıl****(8,48 %)** |
| Depolarda Meydana Gelen Kaçak ve Taşmalar**6.550m3/yıl****(0,80%)** |

**STANDART SU DENGESİ FORMU: (BERGAMA İLÇESİ )**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sisteme Giren Su Miktarı**6.198.182****m3/yıl****(100%)** | İzinli Tüketim**3.224.122****m3/yıl****(52%)** | Faturalandırılmış İzinli Su Tüketimi**3.222.755****m3/yıl****(52%)** | Faturalandırılmış Ölçülmüş Kullanım**3.199.377** **m3/yıl****(51,6%)** | Gelir Getiren Su Miktarı**3.222.755****m3/yıl****(52%)** |
| Faturalandırılmış Ölçülmemiş Kullanım**23.378****m3/yıl****(0,4 %)** |
| Faturalandırılmamış İzinli Su Tüketimi**1.367****m3/yıl****(0%)** | Faturalandırılmamış Ölçülmüş Kullanım (İbadethanelerin Su Tüketimi: m3)**1.367****m3/yıl****(0%)** | Gelir Getirmeyen Su Miktarı**2.975.427****m3/yıl** **(48%)** |
| Faturalandırılmamış Ölçülmemiş Kullanım (Arıza nedeniyle tahliye)**0****m3/yıl****(0%)** |
| Su Kayıpları**2.974.060****m3/yıl****(48%)** | İdari Kayıplar**26.865****m3/yıl****(0.5%)** | İzinsiz Tüketim**3.487****m3/yıl****(0.1%)** |
| Sayaçlardaki Ölçüm Hataları**23.378 m3/yıl****(0,4%)** |
| Fiziki Kayıplar**2.947.195** **m3/yıl****(47,5%)** | Temin ve Dağıtım Hatları ile Servis Bağlantılarında Oluşan Kayıp-Kaçaklar**2.915.920****m3/yıl****(47%)** |
| Depolarda Meydana Gelen Kaçak ve Taşmalar**31.275****m3/yıl****(0.5) (%)** |

**STANDART SU DENGESİ FORMU: (BEYDAĞ İLÇESİ )**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  Sisteme Giren Su Miktarı**537.840****m3/yıl****(100%)** | İzinli Tüketim**329.181****m3/yıl****(61,20%)** | Faturalandırılmış İzinli Su Tüketimi**284.788m3/yıl****(52,95%)** | Faturalandırılmış Ölçülmüş Kullanım **284.051 m3/yıl****(52,81%)** | Gelir Getiren Su Miktarı**284.788****m3/yıl****(52.95%)** |
| Faturalandırılmış Ölçülmemiş Kullanım**737 m3/yıl****(0,13%)** |
| Faturalandırılmamış İzinli Su Tüketimi**44.393m3/yıl****(8,25%)** | Faturalandırılmamış Ölçülmüş Kullanım (İbadethanelerin Su Tüketimi: m3)**4.393m3/yıl****(0,81%)** | Gelir Getirmeyen Su Miktarı**253.052 m3/yıl** **47,04(%)** |
| Faturalandırılmamış Ölçülmemiş Kullanım (Su arıza nedeniyle tahliye)**40.000m3/yıl****(7,43%)** |
| Su Kayıpları**208.659****m3/yıl****(38,79%)** | İdari Kayıplar**124m3/yıl****(0,02%)** | İzinsiz Tüketim**124 m3/yıl****(0,02%)** |
| Sayaçlardaki Ölçüm Hataları**0 m3/yıl****(0%)** |
| Fiziki Kayıplar**208.535 m3/yıl****(38,77%)** | Temin ve Dağıtım Hatları ile Servis Bağlantılarında Oluşan Kayıp-Kaçaklar**208.535m3/yıl****(38,77%)** |
| Depolarda Meydana Gelen Kaçak ve Taşmalar**0 m3/yıl****(0%)** |

**STANDART SU DENGESİ FORMU: (ÇEŞME İLÇESİ )**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  Sisteme Giren Su Miktarı**9.008.814****m3/yıl****(100%)** | İzinli Tüketim**6.515.654****m3/yıl****(72,3%)** | Faturalandırılmış İzinli Su Tüketimi**6.442.867 m3/yıl****(71,5%)** | Faturalandırılmış Ölçülmüş Kullanım **6.315.452 m3/yıl****(70,1%)** | Gelir Getiren Su Miktarı**6.442.867****m3/yıl****(71,5%)** |
| Faturalandırılmış Ölçülmemiş Kullanım**127.415m3/yıl****(0,1%)** |
| Faturalandırılmamış İzinli Su Tüketimi**72.787m3/yıl****(0,8%)** | Faturalandırılmamış Ölçülmüş Kullanım **9.633 m3/yıl****(0,1%)** | Gelir Getirmeyen Su Miktarı**2.565.947****m3/yıl** **(28,5%)** |
| Faturalandırılmamış Ölçülmemiş Kullanım **63.154 m3/yıl****(0,7%)** |
| Su Kayıpları**2.493.160****m3/yıl****(27.7%)** | İdari Kayıplar**214.930 m3/yıl****(2,4%)** | İzinsiz Tüketim**21.644 m3/yıl****(0,2%)** |
| Sayaçlardaki Ölçüm Hataları**193.286 m3/yıl****(2,1%)** |
| Fiziki Kayıplar**2.278.230 m3/yıl****(25,3%)** | Temin ve Dağıtım Hatları ile Servis Bağlantılarında Oluşan Kayıp-Kaçaklar**2.260.213 m3/yıl****(25,1%)** |
| Depolarda Meydana Gelen Kaçak ve Taşmalar**18.017 m3/yıl****(0,2%)** |

**STANDART SU DENGESİ FORMU: (DİKİLİ İLÇESİ )**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sisteme Giren Su Miktarı**2.345.825****m3/yıl****(100%)** | İzinli Tüketim**1.573.392****m3/yıl****(67,1%)** | Faturalandırılmış İzinli Su Tüketimi**1.573.309****m3/yıl****(67,1%)** | Faturalandırılmış Ölçülmüş Kullanım**1.573.879** **m3/yıl****(66%)** | Gelir Getiren Su Miktarı**1.573.309****m3/yıl****(67,1%)** |
| Faturalandırılmış Ölçülmemiş Kullanım**25.430****m3/yıl****(1,1%)** |
| Faturalandırılmamış İzinli Su Tüketimi**83****m3/yıl****(0%)** | Faturalandırılmamış Ölçülmüş Kullanım (İbadethanelerin Su Tüketimi: m3)**83****m3/yıl****(0%)** | Gelir Getirmeyen Su Miktarı**772.516****m3/yıl** **(32,9%)** |
| Faturalandırılmamış Ölçülmemiş Kullanım (Arıza nedeniyle tahliye)**0****m3/yıl****(0%)** |
| Su Kayıpları**772.433****m3/yıl****(32,9%)** | İdari Kayıplar**27.036****m3/yıl****(1,2%)** | İzinsiz Tüketim**1.606****m3/yıl****(0,1%)** |
| Sayaçlardaki Ölçüm Hataları**25.430m3/yıl****(1,1%)** |
| Fiziki Kayıplar**745,397** **m3/yıl****(31,7%)** | Temin ve Dağıtım Hatları ile Servis Bağlantılarında Oluşan Kayıp-Kaçaklar**710.397****m3/yıl****(30,3%)** |
| Depolarda Meydana Gelen Kaçak ve Taşmalar**35.000****m3/yıl****(1,4) (%)** |

**STANDART SU DENGESİ FORMU: (FOÇA İLÇESİ )**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1)Sisteme Giren Su Miktarı**7.426.237****m3/yıl****(100%)** | (10)İzinli Tüketim**4.196.631****m3/yıl****(56,5%)** | Faturalandırılmış İzinli Su Tüketimi**4.137.432****m3/yıl****(55,7%)** | Faturalandırılmış Ölçülmüş Kullanım**4.123.177****m3/yıl****(55,6%)** | Gelir Getiren Su Miktarı**4.137.432****m3/yıl****(55,7%)** |
| Faturalandırılmış Ölçülmemiş Kullanım**14.255****m3/yıl****(0,2%)** |
| Faturalandırılmamış İzinli Su Tüketimi**59.199****m3/yıl****(0,8%)** | Faturalandırılmamış Ölçülmüş Kullanımİbadethane **6.599****m3/yıl****(0,1%)** | Gelir Getirmeyen Su Miktarı**3.288.805****m3/yıl** **(44,3%)** |
| Faturalandırılmamış Ölçülmemiş Kullanım**52.600****m3/yıl****(0,7%)** |
| (11)Su Kayıpları**3.229.606****m3/yıl****(43,5%)** | İdari Kayıplar**74.262****m3/yıl****(1%)** | İzinsiz Tüketim**74.262****m3/yıl****(1%)** |
| (13) Sayaçlardaki Ölçüm Hataları**0****m3/yıl****(0%)** |
| Fiziki Kayıplar**3.155.344****m3/yıl****(42,5%)** | Temin ve Dağıtım Hatları ile Servis Bağlantılarında Oluşan Kayıp-Kaçaklar**3.155.344 m3/yıl****(42,5%)** |
| Depolarda Meydana Gelen Kaçak ve Taşmalar**0 m3/yıl****(0%)** |

**STANDART SU DENGESİ FORMU: (KARABURUN İLÇESİ )**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1)Sisteme Giren Su Miktarı**1.696.087****m3/yıl****(100%)** | (10)İzinli Tüketim**1.191.811****m3/yıl****(70,3%)** | Faturalandırılmış İzinli Su Tüketimi**1.176.506****m3/yıl****0,9(%)** | Faturalandırılmış Ölçülmüş Kullanım**1.163.996****m3/yıl****68,6(%)** | Gelir Getiren Su Miktarı**1.176.506****m3/yıl****(69,4%)** |
| (3) Faturalandırılmış Ölçülmemiş Kullanım**12.510****m3/yıl****(0,7%)** |
| (9) Faturalandırılmamış İzinli Su Tüketimi**15.305****m3/yıl****(0,9%)** | Faturalandırılmamış Ölçülmüş Kullanım3.665**m3/yıl****(0,2%)** | Gelir Getirmeyen Su Miktarı**519.581****m3/yıl** **(30,6%)** |
| Faturalandırılmamış Ölçülmemiş Kullanım**11.640****m3/yıl****(0,7%)** |
| Su Kayıpları**504.276****m3/yıl****(29,7%)** | İdari Kayıplar**35.649****m3/yıl****(2,1%)** | İzinsiz Tüketim**354****m3/yıl****(0%)** |
| (13) Sayaçlardaki Ölçüm Hataları**35.295m3/yıl****(2,1%)** |
| Fiziki Kayıplar**468,627****m3/yıl****(27,6%)** | Temin ve Dağıtım Hatları ile Servis Bağlantılarında Oluşan Kayıp-Kaçaklar**466.299****m3/yıl****(27,5%)** |
| Depolarda Meydana Gelen Kaçak ve Taşmalar**2.328****m3/yıl****(0,1%)** |

**STANDART SU DENGESİ FORMU: (KEMALPAŞA İLÇESİ )**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sisteme Giren Su Miktarı**4.461.233****m3/yıl****(100%)** | İzinli Tüketim**2.937.428****m3/yıl****(65,84%)** | Faturalandırılmış İzinli Su Tüketimi**2.903.007****m3/yıl****(65,07%)** | Faturalandırılmış Ölçülmüş Kullanım**2.903.007****m3/yıl****(65,07%)** | Gelir Getiren Su Miktarı**2.903.007****m3/yıl****(65,07%)** |
| Faturalandırılmış Ölçülmemiş Kullanım**0****m3/yıl****(0%)** |
| Faturalandırılmamış İzinli Su Tüketimi**34.421****m3/yıl****(0,77%)** | Faturalandırılmamış Ölçülmüş Kullanım (İZSU Tüketimleri, Tanker kullanımı: m3 İbadethanelerin Su Tüketimi: m3)**14.014****m3/yıl****(0,32%)** | Gelir Getirmeyen Su Miktarı**1.558.226****m3/yıl** **(34,93%)** |
| Faturalandırılmamış Ölçülmemiş Kullanım (Arıza nedeniyle tahliye)**20.407****m3/yıl****(0,45%)** |
| Su Kayıpları**1.523.805****m3/yıl****(34,16%)** | İdari Kayıplar**38.500 m3/yıl****(0,87%)** | İzinsiz Tüketim**m3/yıl****(%)** |
| Sayaçlardaki Ölçüm Hataları**38.500****m3/yıl****(0,87%)** |
| Fiziki Kayıplar**1.485.305** **m3/yıl****(33,29%)** | Temin ve Dağıtım Hatları ile Servis Bağlantılarında Oluşan Kayıp-Kaçaklar**1.473.754****m3/yıl****(33,03%)** |
| Depolarda Meydana Gelen Kaçak ve Taşmalar**11.551****m3/yıl****(0,26%)** |

**STANDART SU DENGESİ FORMU: (KINIK İLÇESİ )**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sisteme Giren Su Miktarı**1.309.769****m3/yıl****(100%)** | İzinli Tüketim**560.008****m3/yıl****(42,8%)** | Faturalandırılmış İzinli Su Tüketimi**556.136****m3/yıl****(42,5%)** | Faturalandırılmış Ölçülmüş Kullanım **550.866** **m3/yıl****(42,1%)** | Gelir Getiren Su Miktarı**556.136****m3/yıl****(42.5%)** |
| Faturalandırılmış Ölçülmemiş Kullanım**5.270****m3/yıl****(0,4%)** |
| Faturalandırılmamış İzinli Su Tüketimi**3.872****m3/yıl****(0,3%)** | Faturalandırılmamış Ölçülmüş Kullanım (İbadethanelerin Su Tüketimi: m3)**3.872****m3/yıl****(0,3%)** | Gelir Getirmeyen Su Miktarı**753.633****m3/yıl** **(57,5%)** |
| Faturalandırılmamış Ölçülmemiş Kullanım (Arıza nedeniyle tahliye)**0****m3/yıl****(0%)** |
| Su Kayıpları**749.761****m3/yıl****(57,2%)** | İdari Kayıplar**6.971****m3/yıl****(0,5%)** | İzinsiz Tüketim**1.701****m3/yıl****(0,1%)** |
| Sayaçlardaki Ölçüm Hataları**5.270****m3/yıl****(0,4%)** |
| Fiziki Kayıplar**742.790** **m3/yıl****(56,7%)** | Temin ve Dağıtım Hatları ile Servis Bağlantılarında Oluşan Kayıp-Kaçaklar**738.290****m3/yıl****(56,4%)** |
| Depolarda Meydana Gelen Kaçak ve Taşmalar**4.500****m3/yıl****(0,3) (%)** |

**STANDART SU DENGESİ FORMU: (KİRAZ İLÇESİ )**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  Sisteme Giren Su Miktarı**1.125.491****m3/yıl****(100%)** | İzinli Tüketim**567.460****m3/yıl****(50,41%)** | Faturalandırılmış İzinli Su Tüketimi**487.460 m3/yıl****(43,31%)** | Faturalandırılmış Ölçülmüş Kullanım**484.622** **m3/yıl****(43,05%)** | Gelir Getiren Su Miktarı**487.460****m3/yıl****(43,31%)** |
| Faturalandırılmış Ölçülmemiş Kullanım**2.838****m3/yıl****(0,25%)** |
| Faturalandırılmamış İzinli Su Tüketimi**80.000 m3/yıl****(7.10 %)** | Faturalandırılmamış Ölçülmüş Kullanım (İbadethanelerin Su Tüketimi: m3)**0 m3/yıl****(0%)** | Gelir Getirmeyen Su Miktarı**638.031****m3/yıl** **(56,68%)** |
| Faturalandırılmamış Ölçülmemiş Kullanım (Su arıza nedeniyle tahliye)**80.000 m3/yıl****(7,10%)** |
| Su Kayıpları**558.031****m3/yıl****(49,58%)** | İdari Kayıplar**6 m3/yıl****(0,0005%)** | İzinsiz Tüketim **6 m3/yıl****(0,0005%)** |
| Sayaçlardaki Ölçüm Hataları**0m3/yıl****(0%)** |
| Fiziki Kayıplar**558.025 m3/yıl****(49,58%)** | Temin ve Dağıtım Hatları ile Servis Bağlantılarında Oluşan Kayıp-Kaçaklar**558.025 m3/yıl****(49,58%)** |
| Depolarda Meydana Gelen Kaçak ve Taşmalar**0 m3/yıl****(0 %)** |

**STANDART SU DENGESİ FORMU: (MENDERES İLÇESİ )**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  Sisteme Giren Su Miktarı**2.536.935****m3/yıl****(100%)** | İzinli Tüketim**2.323.245****m3/yıl****(91,58%)** | Faturalandırılmış İzinli Su Tüketimi **2.260.427 m3/yıl****(89,10%)** | Faturalandırılmış Ölçülmüş Kullanım**2.245.463 m3/yıl****(88,51%)** | Gelir Getiren Su Miktarı**2.260.427****m3/yıl****(89,10%)** |
| Faturalandırılmış Ölçülmemiş Kullanım**14.964 m3/yıl****(0,59%)** |
| Faturalandırılmamış İzinli Su Tüketimi**62.818 m3/yıl****(2,48%)** | Faturalandırılmamış Ölçülmüş Kullanım (İbadethanelerin Su Tüketimi: m3)**9.818 m3/yıl****(0,39%)** | Gelir Getirmeyen Su Miktarı**276.508****m3/yıl** **(10,90%)** |
| Faturalandırılmamış Ölçülmemiş Kullanım (Su arıza nedeniyle tahliye)**53.000 m3/yıl****(2,09%)** |
| Su Kayıpları**213.690****m3/yıl****(8,42%)** | İdari Kayıplar**702 m3/yıl****(0.02%)** | İzinsiz Tüketim**702 m3/yıl****(0,02%)** |
| Sayaçlardaki Ölçüm Hataları**0 m3/yıl****(0 %)** |
| Fiziki Kayıplar**212.988 m3/yıl****(8.40%)** | Temin ve Dağıtım Hatları ile Servis Bağlantılarında Oluşan Kayıp-Kaçaklar**212.988 m3/yıl****(8.40 %)** |
| Depolarda Meydana Gelen Kaçak ve Taşmalar**0 m3/yıl****(0 %)** |

**STANDART SU DENGESİ FORMU: (MENEMEN İLÇESİ )**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sisteme Giren Su Miktarı**5.294.083****m3/yıl****(%100)** |  İzinli Tüketim**4.027.815m3/yıl****(76,1%)** |   Faturalandırılmış İzinli Su Tüketimi**3.950.609****m3/yıl****(74,6%)** | Faturalandırılmış Ölçülmüş Kullanım**3.940.137 m3/yıl****( 74,4%)** | Gelir Getiren Su Miktarı**3.950.609****m3/yıl****(74,6%)** |
| Faturalandırılmış Ölçülmemiş Kullanım**10.472****m3/yıl****(0,2%)** |
| Faturalandırılmamış İzinli Su Tüketimi**77.206****m3/yıl****(1,5%)** | Faturalandırılmamış Ölçülmüş Kullanım**14.048 m3/yıl****(0,3%)** | Gelir Getirmeyen Su Miktarı **1.343.474****m3/yıl** **(25,4%)**  |
| Faturalandırılmamış Ölçülmemiş Kullanım**63.158****m3/yıl****(1,2%)** |
| Su Kayıpları**1.266.268****m3/yıl****(23,9%)** | İdari Kayıplar**10.874****m3/yıl****(0,2%)** | İzinsiz Tüketim**10.874****m3/yıl****(0,2%)** |
| Sayaçlardaki Ölçüm Hataları**0****m3/yıl****(%0)** |
| Fiziki Kayıplar**1.255.394****m3/yıl****(23,7%)** | Temin ve Dağıtım Hatları ile Servis Bağlantılarında Oluşan Kayıp-Kaçaklar**1.255.394****m3/yıl****(23,7%)** |
| Depolarda Meydana Gelen Kaçak ve Taşmalar**0****m3/yıl****(%0)** |

**STANDART SU DENGESİ FORMU: (ÖDEMİŞ İLÇESİ )**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  Sisteme Giren Su Miktarı**5.353.946****m3/yıl****(100%)** | İzinli Tüketim**3.823.954****m3/yıl****(71,42%)** | Faturalandırılmış İzinli Su Tüketimi**3.760.167 m3/yıl****(70,23%)** | Faturalandırılmış Ölçülmüş Kullanım**3.749.265m3/yıl****(70,02%)** | Gelir Getiren Su Miktarı**3.760.167m3/yıl****(70,23%)** |
| Faturalandırılmış Ölçülmemiş Kullanım**10.902 m3/yıl****(0,20%)** |
| Faturalandırılmamış İzinli Su Tüketimi**63.787 m3/yıl****(1,19%)** | Faturalandırılmamış Ölçülmüş Kullanım (İbadethanelerin Su Tüketimi: m3)**13.787 m3/yıl****(0,25%)** | Gelir Getirmeyen Su Miktarı**1.593.779****m3/yıl** **(29,76%)** |
| Faturalandırılmamış Ölçülmemiş Kullanım (Su arıza nedeniyle tahliye)**50.000m3/yıl****(0,93%)** |
| Su Kayıpları**1.529.992****m3/yıl****(28,57%)** | İdari Kayıplar**2.425 m3/yıl****(0.04%)** | İzinsiz Tüketim**2,425m3/yıl****(0,04%)** |
| Sayaçlardaki Ölçüm Hataları**0m3/yıl****(0%)** |
| Fiziki Kayıplar**1.527.567m3/yıl****(28,53%)** | Temin ve Dağıtım Hatları ile Servis Bağlantılarında Oluşan Kayıp-Kaçaklar**1.417.191 m3/yıl****(26,47%)** |
| Depolarda Meydana Gelen Kaçak ve Taşmalar**110.376 m3/yıl****(2,06%)** |

**STANDART SU DENGESİ FORMU: (SEFERİHİSAR İLÇESİ )**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sisteme Giren Su Miktarı**7.672.909****m3/yıl****(100%)** | İzinli Tüketim**4.580.710****m3/yıl****(58%)** | Faturalandırılmış İzinli Su Tüketimi**4.480.510****m3/yıl** **(56,9%)** | Faturalandırılmış Ölçülmüş Kullanım**4.580.710**m3/yıl **(55,8%)** | Gelir Getiren Su Miktarı4.569.410**m3/yıl** **(57%)** |
| Faturalandırılmış Ölçülmemiş Kullanım**90.500****m3/yıl** **(1,1%)** |
| Faturalandırılmamış İzinli Su Tüketimi**90,299****m3/yıl** **(1,1%)** | Faturalandırılmamış Ölçülmüş Kullanım**16.079****m3/yıl** **(0,2%)** | Gelir Getirmeyen Su Miktarı3.244.214**m3/yıl**  **(43%)** |
| Faturalandırılmamış Ölçülmemiş Kullanım**74.786****m3/yıl** **(0,9%)** |
| (11)Su Kayıpları**3.254.114****m3/yıl** **(42%)** | İdari Kayıplar**8.178 m3/yıl** **(0,2%)** | İzinsiz Tüketim**8.178****m3/yıl****0.02(%)** |
| Sayaçlardaki Ölçüm Hataları**0****m3/yıl****0(%)** |
| Fiziki Kayıplar**3.271.000****m3/yıl** **(41,80%)** | Temin ve Dağıtım Hatları ile Servis Bağlantılarında Oluşan Kayıp-Kaçaklar**3.260.000****m3/yıl** **(%)** |
| Depolarda Meydana Gelen Kaçak ve Taşmalar**0****m3/yıl****(0%)** |

**STANDART SU DENGESİ FORMU: (SELÇUK İLÇESİ )**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  Sisteme Giren Su Miktarı**1.729.746****m3/yıl****(100%)** | İzinli Tüketim**1.616.492****m3/yıl****(93,45%)** | Faturalandırılmış İzinli Su Tüketimi**1.556.513m3/yıl****(89,99%)** | Faturalandırılmış Ölçülmüş Kullanım**1.549.312m3/yıl****(89,57%)** | Gelir Getiren Su Miktarı**1.556.513****m3/yıl****(89,99%)** |
| Faturalandırılmış Ölçülmemiş Kullanım**7.201 m3/yıl****(0,40%)** |
| Faturalandırılmamış İzinli Su Tüketimi**59.979 m3/yıl****(3,46%)** | Faturalandırılmamış Ölçülmüş Kullanım (İbadethanelerin Su Tüketimi: m3)**6,979 m3/yıl****(0,40%)** | Gelir Getirmeyen Su Miktarı**173.233****m3/yıl** **(10,01%)** |
| Faturalandırılmamış Ölçülmemiş Kullanım (Su arıza nedeniyle tahliye)**53.000 m3/yıl****(3,06%)** |
| Su Kayıpları**113.254****m3/yıl****(6,55%)** | İdari Kayıplar**205 m3/yıl****(0,01%)** | İzinsiz Tüketim**205 m3/yıl****(0,01%)** |
| Sayaçlardaki Ölçüm Hataları**0 m3/yıl****(0%)** |
| Fiziki Kayıplar**113.049 m3/yıl****(6,54%)** | Temin ve Dağıtım Hatları ile Servis Bağlantılarında Oluşan Kayıp-Kaçaklar**112.549 m3/yıl****(6,51%)** |
| Depolarda Meydana Gelen Kaçak ve Taşmalar**500 m3/yıl****(0,03%)** |

**STANDART SU DENGESİ FORMU: (TİRE İLÇESİ )**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|   Sisteme Giren Su Miktarı**4.350.273****m3/yıl****(100%)** | İzinli Tüketim**3.088.694****m3/yıl****(71%)** | Faturalandırılmış İzinli Su Tüketimi**3.042.681m3/yıl****(69,94%)** | Faturalandırılmış Ölçülmüş Kullanım **3.029.105 m3/yıl****(69,63 %)** | Gelir Getiren Su Miktarı**3.042.681****m3/yıl****(69,94%)** |
| Faturalandırılmış Ölçülmemiş Kullanım**13.576 m3/yıl****(0,31%)** |
| Faturalandırılmamış İzinli Su Tüketimi**46.013 m3/yıl****(1,06%)** | Faturalandırılmamış Ölçülmüş Kullanım (İbadethanelerin Su Tüketimi: m3)**1.013 m3/yıl****(0,03%)** | Gelir Getirmeyen Su Miktarı**1.307.592****m3/yıl****(30,06%)** |
| Faturalandırılmamış Ölçülmemiş Kullanım (İZSU Tüketimleri, Tanker kullanımı)**45.000m3/yıl****(1,03%)** |
| Su Kayıpları**1.261.579****m3/yıl****(29%)** | İdari Kayıplar**1.524 m3/yıl****(0,04%)** | İzinsiz Tüketim**1.524m3/yıl****(0,04%)** |
| (12)Sayaçlardaki Ölçüm Hataları**0 m3/yıl** **(0%)** |
| Fiziki Kayıplar**1.260.055 m3/yıl****(28,96%)** | Temin ve Dağıtım Hatları ile Servis Bağlantılarında Oluşan Kayıp-Kaçaklar**1.166.743 m3/yıl****(26,82%)** |
| Depolarda Meydana Gelen Kaçak ve Taşmalar**93.312 m3/yıl****(2,14%)** |

**STANDART SU DENGESİ FORMU: (TORBALI İLÇESİ )**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sisteme Giren Su Miktarı**8.701.020****m3/yıl****(100%)** | İzinli Tüketim**4.932.548****m3/yıl****(55,94%)** | Faturalandırılmış İzinli Su Tüketimi**4,867.636****m3/yıl****(55,94%)** | Faturalandırılmış Ölçülmüş Kullanım**4.846.258 m3/yıl****(55,70%)** | Gelir Getiren Su Miktarı**4,867,636****m3/yıl****(55,94%)** |
| (3) Faturalandırılmış Ölçülmemiş Kullanım**21.378 m3/yıl****(0,24%)** |
| Faturalandırılmamış İzinli Su Tüketimi**64.912****m3/yıl****(0,75%)** | Faturalandırılmamış Ölçülmüş Kullanım**11.912 m3/yıl****(0,14%)** | Gelir Getirmeyen Su Miktarı**3.833.384****m3/yıl** **(44,06%)** |
| Faturalandırılmamış Ölçülmemiş Kullanım**53.000****m3/yıl****(0,61%)** |
| Su Kayıpları**3.768.472****m3/yıl****(43,31%)** | İdari Kayıplar**2.233 m3/yıl****(0,02%)** | İzinsiz Tüketim2.233**m3/yıl****(0,02%)** |
| Sayaçlardaki Ölçüm Hataları**0****m3/yıl****(0%)** |
| Fiziki Kayıplar**3.766.239****m3/yıl****(43,29%)** | Temin ve Dağıtım Hatları ile Servis Bağlantılarında Oluşan Kayıp-Kaçaklar3.765.539**m3/yıl****(43,28%)** |
| Depolarda Meydana Gelen Kaçak ve Taşmalar**700****m3/yıl****(0,01%)** |

**STANDART SU DENGESİ FORMU: (URLA İLÇESİ )**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1)Sisteme Giren Su Miktarı6.919.200**m3/yıl****(100%)** | İzinli Tüketim**5.082.342****m3/yıl****(73,7%)** | Faturalandırılmış İzinli Su Tüketimi-**m3/yıl****(%)** | Faturalandırılmış Ölçülmüş Kullanım-**m3/yıl****(%)** | Gelir Getiren Su Miktarı**5.082.342****m3/yıl****(73,7%)** |
| (3) Faturalandırılmış Ölçülmemiş Kullanım**-****m3/yıl****(%)** |
| Faturalandırılmamış İzinli Su Tüketimi-**m3/yıl****(%)** | Faturalandırılmamış Ölçülmüş Kullanım-**m3/yıl****(%)** | Gelir Getirmeyen Su Miktarı**1.836.858****m3/yıl (26,3%)** |
| (8) Faturalandırılmamış Ölçülmemiş Kullanım-**m3/yıl****(%)** |
| Su Kayıpları**1.836.858****m3/yıl****(26,3%)** | İdari Kayıplar**-m3/yıl****(%)** | İzinsiz Tüketim-**m3/yıl****(%)** |
| Sayaçlardaki Ölçüm Hataları**-****m3/yıl****(0%)** |
| Fiziki Kayıplar-**m3/yıl****(%)** | Temin ve Dağıtım Hatları ile Servis Bağlantılarında Oluşan Kayıp-Kaçaklar-**m3/yıl****(%)** |
| Depolarda Meydana Gelen Kaçak ve Taşmalar**-****m3/yıl****(0%)** |